报价表（含附表1）

|  |
| --- |
| 广东茂名农林科技职业学院清洗食堂油烟管道项目报价表 |
| 注：供应商报价时须附设备报价清单（附表1），否则该报价无效，报价清单见附表1。报价人承诺严格按照采购人标准清洗油烟管道，做好安全措施，不偷工减料，不弄虚作假，不使用假冒伪劣产品，不违背承诺，如有违反或验收不合格，愿承担全部责任。1. 以人民币进行报价，报价应包括：交通费、服务费用、清洗所用的材料试剂费用、各项税费以及完成本项目所需的一切费用，报价包括但不限于本项目实施过程中应预见和不可预见的所有费用等，报价人漏报或不报，视为有关费用已包括在其报价中而不予支付，采购单位不再支付成交价以外的其他费用。

2. 对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入其报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其报价中。3. 响应供应商的报价，应是采购人采购文件所列的采购项目内容和提供的合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。4. 本项目不允许提交备选方案。5. 清洗要求：包括烟罩表面、烟罩内通道、烟道内部、排风口、排烟口、电机（表面）、净化器、灶台表面等。烟罩表面、烟罩内通道、烟道内部、排风口、排烟口、电机（表面）、凈化器、灶台表面等。对排烟口与烟罩相连处并和烟罩同步平行的排烟道以及平行烟道内部进行彻底清洁。专业清洗人员需进入烟道内部进行清洁。对于排烟口窄小，人工无法进入烟道或由于烟道走身狭窄、人工触及不到无法进行清洁，但又存在着重大隐患的，油烟管道清洗公司可利用特殊设备进行清洁，不留死角，且拍照清洁前后的对比照片。6. 服务时间：合同签订后7个工作日内由成交人负责按采购人标准要求完成清洗。7. 服务地点：用户指定地点工作。8. 质量保证：其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及本询价表的要求。9. 验收要求：完全符合本询价表及采购人提供的附件中的技术参数要求。10. 本报价表、报价清单、营业执照复印件、法人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件、委托人身份证复印件等资料须密封在内层包封内（加封条及盖公章密封），所有资料均需加盖响应供应商公章，报价人的报价超过采购人设定的标底（项目预算），作无效报价处理。（本报价表一式5份，其中正本1份，副本4份）。11. 付款方式：项目验收合格后15个工作日内，采购人一次性支付合同总额的100%给中标人。12. 供应商如对本询价表报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后三年内不得参与本单位的所有采购活动。 |
| 报价：人民币（大写）： ￥  |

供应商： （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附表1 ：货物报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 清洗要求 |  | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 清洗油烟管道 | 123 | 米 | 1.包括烟罩表面、烟罩内通道、烟道内部、排风口、排烟口、电机（表面）、凈化器、灶台表面等。2.对排烟口与烟罩相连处并和烟罩同步平行的排烟道以及平行烟道内部进行彻底清洁。专业清洗人员需进入烟道内部进行清洁。对于排烟口窄小，人工无法进入烟道或由于烟道走身狭窄、人工触及不到无法进行清洁，但又存在着重大隐患的，油烟管道清洗公司可利用特殊设备进行清洁，不留死角，且拍照清洁前后的对比照片。 |  |  |  | 学生食堂一楼 |
| 2 | 清洗油烟管道 | 86 | 米 |  |  |  | 培训食堂 |
| 3 | 清洗抽油烟机（含净化器） | 2 | 台 |  |  |  | 学生食堂一楼 |
| 4 | 清洗抽油烟机（含净化器） | 1 | 台 |  |  |  | 培训食堂 |
| 合 计 | 人民币 万 仟 佰 拾 元整（￥ 元） |
| 备注：以上价格含税，安装费，运输费等。 |

供应商： （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日